|  |  |
| --- | --- |
|  | Expérimentation de véhicules électriques légers**INFORMATION USAGER**  |
|  |
| **BIRO BIG****CONSEILS D’UTILISATION****CONDUITE*** Respecter le **code de la route** (règles de circulation et de stationnement des automobiles)
* **Emprunter le réseau routier destiné aux véhicules motorisés** :
	+ Bandes et pistes cyclables, voies vertes, voies de bus **interdites**
	+ Véhicule **non adapté aux chemins** de terre (ou routes non goudronnées)
* Ne pas conduire sous l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants
* **Ne pas utiliser le téléphone portable** pendant la conduite

**SÉCURITÉ*** Transport d’**enfants de moins de 5 ans interdit**
* Rester visible et vigilant vis-à-vis des autres usagers de la route
* Privilégier le réseau routier sur lequel le trafic et les vitesses sont faibles
 |
| **UN PROBLEME ?*** **En cas de panne** :
	+ Téléphoner à MAIF ASSISTANCE : **0 800 875 875**

(Numéro de sociétaire : 4307795 B)* **En cas d’accident ou de vol** :
	+ Compléter le constat d’accident
	+ Déclarer le vol, sans délai, aux autorités compétentes (police ou gendarmerie)
	+ Transmettre les justificatifs (constat d’accident/ déclaration de vol) à la Fabrique des Mobilités :contact@fabmob.io
 |
|  |
|  |
|  | Expérimentation de véhicules électriques légers**INFORMATION USAGER** |
| **BIRO BIG****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** * Micro-voiture électrique (catégorie L6e)
* Vitesse maximale : **45 km/h**
* Autonomie : **55 km**
* 2 places (adultes)

Concepteur : Estrima – [birofrance.net](https://birofrance.net) |
| **CONDITIONS D’UTILISATION****ASSURANCE*** Avoir au minimum **21 ans**
* Être titulaire du permis AM (équivalent du Brevet de Sécurité Routière-BSR) ou du permis B

**CHARGEMENT BATTERIE*** Recharger la batterie à des températures comprises entre **0°C** et **45°C**
* **En hiver**, recharger la batterie **après avoir utilisé le véhicule**

**PRESSION DES PNEUS*** Pression de gonflage « à froid » : **2.5 bars**

**NETTOYAGE DU VEHICULE** * Lavage avec un **chiffon doux** et de **l’eau froide**
* Usage d’un nettoyeur haute pression ou d’un jet d’eau **interdit**

**TRANSPORT DE CHARGES*** Poids des charges : **120 kg** maximum
 |
|  |
|  |