|  |  |
| --- | --- |
|  | Expérimentation de véhicules électriques légers  **INFORMATION USAGER** |
|  | |
| **BIRO BIG**  **CONSEILS D’UTILISATION**  **CONDUITE**   * Respecter le **code de la route** (règles de circulation et de stationnement des automobiles) * **Emprunter le réseau routier destiné aux véhicules motorisés** :   + Bandes et pistes cyclables, voies vertes, voies de bus **interdites**   + Véhicule **non adapté aux chemins** de terre (ou routes non goudronnées) * Ne pas conduire sous l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants * **Ne pas utiliser le téléphone portable** pendant la conduite   **SÉCURITÉ**   * Transport d’**enfants de moins de 5 ans interdit** * Rester visible et vigilant vis-à-vis des autres usagers de la route * Privilégier le réseau routier sur lequel le trafic et les vitesses sont faibles | |
| **UN PROBLEME ?**   * **En cas de panne** :   + Téléphoner à MAIF ASSISTANCE : **0 800 875 875**   (Numéro de sociétaire : 4307795 B)   * **En cas d’accident ou de vol** :   + Compléter le constat d’accident   + Déclarer le vol, sans délai, aux autorités compétentes (police ou gendarmerie)   + Transmettre les justificatifs (constat d’accident/ déclaration de vol) à la Fabrique des Mobilités :[contact@fabmob.io](mailto:contact@fabmob.io) | |
|  | |
|  | |
|  | Expérimentation de véhicules électriques légers  **INFORMATION USAGER** |
| **BIRO BIG**  **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**   * Micro-voiture électrique (catégorie L6e) * Vitesse maximale : **45 km/h** * Autonomie : **55 km** * 2 places (adultes)   Concepteur : Estrima – [birofrance.net](https://birofrance.net) | |
| **CONDITIONS D’UTILISATION**  **ASSURANCE**   * Avoir au minimum **21 ans** * Être titulaire du permis AM (équivalent du Brevet de Sécurité Routière-BSR) ou du permis B   **CHARGEMENT BATTERIE**   * Recharger la batterie à des températures comprises entre **0°C** et **45°C** * **En hiver**, recharger la batterie **après avoir utilisé le véhicule**   **PRESSION DES PNEUS**   * Pression de gonflage « à froid » : **2.5 bars**   **NETTOYAGE DU VEHICULE**   * Lavage avec un **chiffon doux** et de **l’eau froide** * Usage d’un nettoyeur haute pression ou d’un jet d’eau **interdit**   **TRANSPORT DE CHARGES**   * Poids des charges : **120 kg** maximum | |
|  | |
|  | |